Fichier : Distance_NMR_Hall.doc Page 1 Imprimé le : 30/11/2001

Description de travail : Mesure de la distance entre les sondes de Hall (Demande de F. Roncarolo)

Demande de travaux : SL-MS-PM-B-0xx (D. Birkel) Description faite par : P. Leclère Date : 29/11/2001 Zone de travail : Bâtiment 867 / R-C07 Responsable de la mesure : D. Birkel, R. Guérin, P. Leclère

Mesure de la distance entre la NMR et les sondes de Hall

Voici le résultat de la mesure de distance entre les sondes de Hall (No 5 et No 6) et la sonde NMR (No 2) du bras de mesure du Spectromètre LEP. La précision cette mesure est à mieux que ± 0.07mm

Sonde Février 2001 Sonde Décembre 2001 Côté Non-connexions Hall - No 5 -850.00 mm Hall - No 6 -850.42 mm Centre du bras NMR - 2 0.00 mm NMR - 2 0.00 mm Côté Connexions Hall - No 6 850.00 mm Hall - No 5 850.15 mm

Remarques:

Les erreurs de positionnement des sondes de Hall se cumulent sur trois niveaux:

- Erreur entre la surface semi-conductrice et le boîtier de la sonde: ± 0.1mm - Erreur entre le boîtier de la sonde et le support de sonde: ± 0.1mm - Erreur entre le support de sonde et sa position sur le bras: ± 0.07mm Cet ensemble d’erreurs se neutralise lors des mesures du spectromètre du LEP, car nous cherchons à mesurer le rapport entre les différentes énergies.

Pour information, nous avons toujours les anciennes sondes de Hall (No 3 et No 4) qui avaient servi aux mesures dans les ISR en 1999.